OVERVIEW INDEX DEPRECATED HELP CORRESPONDENCES | provided by TTworkbench

Modulepars Data Types Component Types Port Types Constants Templates Signatures Functions Altsteps Test cases

# Group RRLP.ReferenceTimeIE

Declared in module Tokyo_Templates_RRLP

Templates Summary
getReferenceTimeV5 |
getReferenceTimeV10 |
tokyoReferenceTimeOnlyV5 |
tokyoReferenceTimeOnlyV10 |

## Details

getReferenceTimeV5

    template RRLPV5Types.ReferenceTime getReferenceTimeV5(in integer deltaInSecAsGpsTow23b) := {
    gpsTime := {
    gpsTOW23b := deltaInSecAsGpsTow23b,
    gpsWeek := TokyoWeek
    },
    gsmTime := omit,
    gpsTowAssist := omit
    }

Declared in group RRLP.ReferenceTimeIE
Returns: ReferenceTime -
Parameters:

- deltaInSecAsGpsTow23b -

getReferenceTimeV10

    template RRLP_Components_V10.ReferenceTime getReferenceTimeV10(in integer deltaInSecAsGpsTow23b) := {
    gpsTime := {
    gpsTOW23b := deltaInSecAsGpsTow23b,
    gpsWeek := TokyoWeek
    },
    gsmTime := omit,
    gpsTowAssist := omit
    }

Declared in group RRLP.ReferenceTimeIE
Returns: ReferenceTime -
Parameters:

- deltaInSecAsGpsTow23b -

tokyoReferenceTimeOnlyV5

    template RRLPV5Types.RRLP_PDU tokyoReferenceTimeOnlyV5(in integer deltaInSecAsGpsTow23b) := {
    referenceNumber := 1,
    component_ := {
    assistanceData := {
    referenceAssistData := omit,
    msrAssistData := omit,
    systemInfoAssistData := omit,
    gps_AssistData := { controlHeader := {
    referenceTime := getReferenceTimeV5(deltaInSecAsGpsTow23b),
    refLocation := omit,
    dgpsCorrections := omit,
    navigationModel := omit,
    ionosphericModel := omit,
    utcModel := omit,
    almanac := omit,
    acquisAssist := omit,
    realTimeIntegrity := omit}
    },
    moreAssDataToBeSent := noMoreMessages,
    extensionContainer := omit,
    rel98_AssistanceData_Extension := omit,
    rel5_AssistanceData_Extension := omit}
    }
    }

Declared in group RRLP.ReferenceTimeIE
Returns: RRLP_PDU -
Parameters:

- deltaInSecAsGpsTow23b -

tokyoReferenceTimeOnlyV10

    template RRLPV10Types.PDU tokyoReferenceTimeOnlyV10(in integer deltaInSecAsGpsTow23b) := {
    referenceNumber := 1,
    component_ := {
    assistanceData := {
    referenceAssistData := omit,
    msrAssistData := omit,
    systemInfoAssistData := omit,
    gps_AssistData := { controlHeader := {
    referenceTime := getReferenceTimeV10(deltaInSecAsGpsTow23b),
    refLocation := omit,
    dgpsCorrections := omit,
    navigationModel := omit,
    ionosphericModel := omit,
    utcModel := omit,
    almanac := omit,
    acquisAssist := omit,
    realTimeIntegrity := omit}
    },
    moreAssDataToBeSent := noMoreMessages,
    extensionContainer := omit,
    rel98_AssistanceData_Extension := omit,
    rel5_AssistanceData_Extension := omit}
    }
    }

Declared in group RRLP.ReferenceTimeIE
Returns: PDU -
Parameters:

- deltaInSecAsGpsTow23b -

© Copyright Testing Technologies IST GmbH 2012