OVERVIEW INDEX DEPRECATED HELP CORRESPONDENCES | provided by TTworkbench

Modulepars Data Types Component Types Port Types Constants Templates Signatures Functions Altsteps Test cases

# Group Preambles

Declared in module SUPL_V2_CommonSteps

Functions Summary
f_init |
f_initPRS |
f_initPRSNumDLFrames |
f_initPRSConfigurationIndex |
f_initPRSMutingInfoBitLength |
f_initSetNumberOfAntennas |
f_initfinalizePRSConfiguration |
f_initSetTargetAreaCell |
f_initgetCellTimingDelay |
f_initsetCellTimingDelay |
f_initWithTlsVersion |
f_initIntern |
f_initWithDefinedFQDN |
f_initWithDefinedCiphersuite |

## Details

f_init

    function f_init(GNSSScenario p_GNSSScenario) runs on SUPLComponent

Declared in group Preambles
Runs On: SUPLComponent
Returns: void -
Parameters:

- p_GNSSScenario -

f_initPRS

    function f_initPRS(PRSBandwidth p_PRSBandwidth) runs on SUPLComponent

Declared in group Preambles
Runs On: SUPLComponent
Returns: void -
Parameters:

- p_PRSBandwidth -

f_initPRSNumDLFrames

    function f_initPRSNumDLFrames(NoDLFrames p_NumDLFrames) runs on SUPLComponent

Declared in group Preambles
Runs On: SUPLComponent
Returns: void -
Parameters:

- p_NumDLFrames -

f_initPRSConfigurationIndex

    function f_initPRSConfigurationIndex(integer p_ConfigurationIndex) runs on SUPLComponent

Declared in group Preambles
Runs On: SUPLComponent
Returns: void -
Parameters:

- p_ConfigurationIndex -

f_initPRSMutingInfoBitLength

    function f_initPRSMutingInfoBitLength(PRSMutingInfoBitLength p_MutingInfoBitLength) runs on SUPLComponent

Declared in group Preambles
Runs On: SUPLComponent
Returns: void -
Parameters:

- p_MutingInfoBitLength -

f_initSetNumberOfAntennas

    function f_initSetNumberOfAntennas(NumAntennas p_NumberOfAntennas) runs on SUPLComponent

Declared in group Preambles
Runs On: SUPLComponent
Returns: void -
Parameters:

- p_NumberOfAntennas -

f_initfinalizePRSConfiguration

    function f_initfinalizePRSConfiguration() runs on SUPLComponent

Declared in group Preambles
Runs On: SUPLComponent
Returns: void -

f_initSetTargetAreaCell

    function f_initSetTargetAreaCell(TargetAreaCell p_TargetAreaCell) runs on SUPLComponent

Declared in group Preambles
Runs On: SUPLComponent
Returns: void -
Parameters:

- p_TargetAreaCell -

f_initgetCellTimingDelay

    function f_initgetCellTimingDelay() runs on SUPLComponent

Declared in group Preambles
Runs On: SUPLComponent
Returns: void -

f_initsetCellTimingDelay

    function f_initsetCellTimingDelay(integer p_CellTimingDelay) runs on SUPLComponent

Declared in group Preambles
Runs On: SUPLComponent
Returns: void -
Parameters:

- p_CellTimingDelay -

f_initWithTlsVersion

    function f_initWithTlsVersion(GNSSScenario p_GNSSScenario, TlsVersionConfig p_tlsVersion, ResetType p_resetType := agps) runs on SUPLComponent

Declared in group Preambles
Runs On: SUPLComponent
Returns: void -
Parameters:

- p_GNSSScenario -
- p_tlsVersion -
- p_resetType -

f_initIntern

    function f_initIntern(in boolean withDNSSimulation, in boolean withBSFSimulation, in charstring p_slpFqdn, CipherSuites usedCipherSuite, TlsVersionConfig p_tlsVersion) runs on SUPLComponent

Declared in group Preambles
Runs On: SUPLComponent
Returns: void -
Parameters:

- withDNSSimulation -
- withBSFSimulation -
- p_slpFqdn -
- usedCipherSuite -
- p_tlsVersion -

f_initWithDefinedFQDN

    function f_initWithDefinedFQDN(GNSSScenario p_GNSSScenario, in boolean p_withDNSSimulation, in charstring p_slpFqdn) runs on SUPLComponent

Declared in group Preambles
Runs On: SUPLComponent
Returns: void -
Parameters:

- p_GNSSScenario -
- p_withDNSSimulation -
- p_slpFqdn -

f_initWithDefinedCiphersuite

    function f_initWithDefinedCiphersuite(GNSSScenario p_GNSSScenario, in CipherSuites p_usedCipherSuite) runs on SUPLComponent

Declared in group Preambles
Runs On: SUPLComponent
Returns: void -
Parameters:

- p_GNSSScenario -
- p_usedCipherSuite -

© Copyright Testing Technologies IST GmbH 2012