OVERVIEW INDEX DEPRECATED HELP CORRESPONDENCES | provided by TTworkbench

Modulepars Data Types Component Types Port Types Constants Templates Signatures Functions Altsteps Test cases

# Group GNSS_CommonAssistData_LPP

Declared in module Tokyo_Templates_LPP
Subgroups: ReferenceTimeIE_AGPS, ReferenceLocationIE_LPP, IonosphericModelIE_AGPS

Templates Summary
TokyoGNSS_ReferenceTime_LPP_AGPS |
TokyoGNSS_ReferenceLocation_LPP_AGPS |
TokyoIonosphericModel_LPP_AGPS |

## Details

TokyoGNSS_ReferenceTime_LPP_AGPS

    template GNSS_ReferenceTime TokyoGNSS_ReferenceTime_LPP_AGPS(in integer deltaInSec) :={
    gnss_SystemTime:={
    gnss_TimeID:={gnss_id:=gps},
    gnss_DayNumber:=8650,
    gnss_TimeOfDay:=TokyoStartTOW+ deltaInSec-432000
    }
    }

Declared in group GNSS_CommonAssistData_LPP.ReferenceTimeIE_AGPS
Returns: GNSS_ReferenceTime -
Parameters:

- deltaInSec -

TokyoGNSS_ReferenceLocation_LPP_AGPS

    template GNSS_ReferenceLocation TokyoGNSS_ReferenceLocation_LPP_AGPS := {
    threeDlocation:={
    latitudeSign:=north,
    degreesLatitude:=3324374,
    degreesLongitude:=6512822,
    altitudeDirection:=height,
    altitude:=50,
    uncertaintySemiMajor:=60,
    uncertaintySemiMinor:=60,
    orientationMajorAxis:=0,
    uncertaintyAltitude:=101,
    confidence:=68
    }
       }

Declared in group GNSS_CommonAssistData_LPP.ReferenceLocationIE_LPP

TokyoIonosphericModel_LPP_AGPS

    template GNSS_IonosphericModel TokyoIonosphericModel_LPP_AGPS:={
    klobucharModel:={
    dataID :='00'B,
    alfa0 := 5,
    alfa1 := 2,
    alfa2 := -1,
    alfa3 := -1,
    beta0 := 39,
    beta1 := 4,
    beta2 := -1,
    beta3 := -6
    }
    }

Declared in group GNSS_CommonAssistData_LPP.IonosphericModelIE_AGPS

© Copyright Testing Technologies IST GmbH 2012