OVERVIEW INDEX DEPRECATED HELP CORRESPONDENCES | provided by TTworkbench

Modulepars Data Types Component Types Port Types Constants Templates Signatures Functions Altsteps Test cases

# Module GeoInformation_TypeDefinitions

Data Types Summary
EllipsoidArc |
EllipsoidPoint |
EllipsoidPointUncertCircle |
EllipsoidPointUncertEllipse |
EllipsoidPointAltitude |
EllipsoidPointAltitudeEllipsoide |
GeoInformationElement |

## Details

EllipsoidArc

    type record EllipsoidArc {
    enumerated { north(0), south(1)} latitudeSign,
        integer latitude (0..8388607),
        integer longitude (-8388608..8388607),
        integer innerRadius (0..65535),
        integer uncertaintyRadius (0..127),
        integer offsetAngle (0..255),
        integer includedAngle (0..255),
        integer confidence
    }

EllipsoidPoint

    type record EllipsoidPoint {
    enumerated { north(0), south(1)} latitudeSign,
    integer latitude (0..8388607),
    integer longitude (-8388608..8388607)
      }

EllipsoidPointUncertCircle

    type record EllipsoidPointUncertCircle {
    enumerated { north(0), south(1)} latitudeSign,
    integer latitude (0..8388607),
    integer longitude (-8388608..8388607),
    integer uncertaintyCode (0 .. 127)
      }

EllipsoidPointUncertEllipse

    type record EllipsoidPointUncertEllipse {
    enumerated { north(0), south(1)} latitudeSign,
    integer latitude (0..8388607),
    integer longitude (-8388608..8388607),
    integer uncertaintySemiMajor (0 .. 127),
    integer uncertaintySemiMinor (0 .. 127),
    integer orientationMajorAxis,
    integer confidence
      }

EllipsoidPointAltitude

    type record EllipsoidPointAltitude {
    enumerated { north(0), south(1)} latitudeSign,
    integer latitude (0..8388607),
    integer longitude (-8388608..8388607),
    enumerated { height(0), depth(1)} altitudeDirection,
    integer altitude (0 .. 32767)
      }

EllipsoidPointAltitudeEllipsoide

    type record EllipsoidPointAltitudeEllipsoide {
    enumerated { north(0), south(1)} latitudeSign,
    integer latitude (0..8388607),
    integer longitude (-8388608..8388607),
    enumerated { height(0), depth(1)} altitudeDirection,
    integer altitude (0 .. 32767),
    integer uncertaintySemiMajor (0 .. 127),
    integer uncertaintySemiMinor (0 .. 127),
    integer orientationMajorAxis,
    integer uncertaintyAltitude (0 .. 127),
    integer confidence
      }

GeoInformationElement

    type union GeoInformationElement {
        EllipsoidPoint ellipsoidPoint,
        EllipsoidPointUncertCircle ellipsoidPointUncertCircle,
        octetstring reserved2,
        EllipsoidPointUncertEllipse ellipsoidPointUncertEllipse,
        octetstring reserved4,
        octetstring polygon,
        octetstring reserved6,
        octetstring reserved7,
        EllipsoidPointAltitude ellipsoidPointAltitude,
        EllipsoidPointAltitudeEllipsoide ellipsoidPointAltitudeEllipsoide,
        EllipsoidArc ellipsoidArc,
        octetstring reserved
    }

© Copyright Testing Technologies IST GmbH 2012