OVERVIEW INDEX DEPRECATED HELP CORRESPONDENCES | provided by TTworkbench

Modulepars Data Types Component Types Port Types Constants Templates Signatures Functions Altsteps Test cases

# Group suplMessagesGroup

Declared in module SUPL_V2_Templates

Templates Summary
m_ulpPdu |
m_ulpSuplInit |
m_ulpMessageSuplResponse_posTechnology | TODO: Add description
m_suplResponse_posTechnology |
m_ver2_SUPL_RESPONSE_extension_pos_technology | TODO: Add description
m_suplTriggeredResponse_posMethod_trigParams | SUPL TRIGGERED RESPONSE with positioning method and trigger parameters
m_ulpPduVersion | Creates a ULP_PDU using a given version
m_ulpMessage_suplTriggeredResponse | TODO: Add description
m_ulpMessage_suplReport | TODO: Add description

## Details

m_ulpPdu

    template ULP_PDU
    m_ulpPdu( template(present) Version p_version , template(present) SessionID p_sessionId,
             template(present) UlpMessage p_suplMessage) := {
        length_ := 0,
        version := p_version,
        sessionID := p_sessionId,
        message_ := p_suplMessage
    }

Declared in group suplMessagesGroup
Returns: ULP_PDU -
Parameters:

- p_version -
- p_sessionId -
- p_suplMessage -

m_ulpSuplInit

    template ULP_PDU
    m_ulpSuplInit(template(present) Version p_version,
                  template(present) SessionID p_sessionId,
                  template(present) UlpMessage p_suplInit)
    modifies m_ulpPdu(p_version, p_sessionId, p_suplInit) := {
        sessionID := {
            setSessionID := omit, slpSessionID := p_sessionId.slpSessionID
        }
    }

Declared in group suplMessagesGroup
Returns: ULP_PDU -
Parameters:

- p_version -
- p_sessionId -
- p_suplInit -

m_ulpMessageSuplResponse_posTechnology

    template UlpMessage
    m_ulpMessageSuplResponse_posTechnology(template PosMethod p_posMethod,
                                 template GNSSPosTechnology
                                     p_GNSSPosTechnology) := {
        msSUPLRESPONSE := m_suplResponse_posTechnology(p_posMethod, p_GNSSPosTechnology)
    }

Declared in group suplMessagesGroup
TODO: Add description
Returns: UlpMessage -
Parameters:

- p_posMethod -
- p_GNSSPosTechnology -

m_suplResponse_posTechnology

    template SUPLRESPONSE
    m_suplResponse_posTechnology(template PosMethod p_posMethod,
                                 template GNSSPosTechnology
                                     p_GNSSPosTechnology) := {
            posMethod := p_posMethod,
            sLPAddress := omit,
            sETAuthKey := omit,
            keyIdentity4 := omit,
            ver2_SUPL_RESPONSE_extension :=
                m_ver2_SUPL_RESPONSE_extension_pos_technology
                (p_GNSSPosTechnology)
    }

Declared in group suplMessagesGroup
Returns: SUPLRESPONSE -
Parameters:

- p_posMethod -
- p_GNSSPosTechnology -

m_ver2_SUPL_RESPONSE_extension_pos_technology

    template Ver2_SUPL_RESPONSE_extension
    m_ver2_SUPL_RESPONSE_extension_pos_technology(template
                                                  GNSSPosTechnology
                                                      p_gnssPosTechnology)
    := {
        supportedNetworkInformation := omit,
        sPCSETKey := omit,
        sPCTID := omit,
        sPCSETKeylifetime := omit,
        initialApproximateposition := omit,
        gnssPosTechnology := p_gnssPosTechnology
    }

Declared in group suplMessagesGroup
TODO: Add description
Returns: Ver2_SUPL_RESPONSE_extension -
Parameters:

- p_gnssPosTechnology -

m_suplTriggeredResponse_posMethod_trigParams

    template Ver2_SUPLTRIGGEREDRESPONSE
    m_suplTriggeredResponse_posMethod_trigParams(template PosMethod
                                                     p_positioningMethod,
                                                 template TriggerParams
                                                     p_triggerParams) := {
        posMethod := p_positioningMethod,
        triggerParams := p_triggerParams,
        sLPAddress := omit,
        supportedNetworkInformation := omit,
        reportingMode := omit,
        sPCSETKey := omit,
        sPCTID := omit,
        sPCSETKeylifetime := omit,
        gnssPosTechnology := omit
    }

Declared in group suplMessagesGroup
SUPL TRIGGERED RESPONSE with positioning method and trigger parameters
Returns: Ver2_SUPLTRIGGEREDRESPONSE -
Parameters:

- p_positioningMethod -
- p_triggerParams -

m_ulpPduVersion

    template ULP_PDU
    m_ulpPduVersion(SessionID p_sessionId, UlpMessage p_suplMessage,
                    Version p_version) modifies s_ulpPdu := {
        version := p_version
    }

Declared in group suplMessagesGroup
Creates a ULP_PDU using a given version
Returns: ULP_PDU -
Parameters:

- p_sessionId -
- p_suplMessage -
- p_version -

m_ulpMessage_suplTriggeredResponse

    template UlpMessage
    m_ulpMessage_suplTriggeredResponse(template Ver2_SUPLTRIGGEREDRESPONSE
                                           p_suplTriggeredResp) := {
        msSUPLTRIGGEREDRESPONSE := p_suplTriggeredResp
    }

Declared in group suplMessagesGroup
TODO: Add description
Returns: UlpMessage -
Parameters:

- p_suplTriggeredResp -

m_ulpMessage_suplReport

    template UlpMessage
    m_ulpMessage_suplReport(template(present) Ver2_SUPLREPORT p_suplReport) := {
        msSUPLREPORT := p_suplReport
    }

Declared in group suplMessagesGroup
TODO: Add description
Returns: UlpMessage -
Parameters:

- p_suplReport -

© Copyright Testing Technologies IST GmbH 2012